창의적 공학설계 투석기 대회 안내 사항

[첨부1]

1. 투석기 제작에 대한 안내

1.1 소재에 대한 내용

- 투석기 제작에 있어 사용할 수 있는 재료는  자유롭게 설정할 수 있다. 다만 완제품형태의 레고 블럭 또는 판매용 제품을 이용하면 실격처리

* 바퀴, 단순형태의 기어 등은 제작이 어려우므로 개별부품으로의 활용은 가능하며, 완제품 형태로의 활용은 허용되지 않음. 이를 어길 시에는 실격처리 됨.

1.2 제작에 대한 내용 :

- 무게 < 1kg미만

- 크기 < 50 × 50 × 50 cm3이내 (폴딩이나 슬라이딩 형태의 경우는 가장 작은 형태로 크기 측정)

- 1개 이상의 재활용 부품/소재 활용

* 전기모터, IC회로, 배터리 등의 전자부품은 사용불가

- 창의적 공학설계프로젝트 관련 제작에 대한 Poster 작성(A3크기에 자유양식)

1.3 경기진행 방식 :

** 1차 track(자동주행 + 탁구공발사) : 2회

- 평가항목 : 자동Go/Stop기능주행여부 평가 + 탁구공 발사

- 평가점수 : 출발점으로부터 1m 이상  2m 이내에 위치한  발사가능 지점까지 주행 후 정지 및 탁구공 자동발사 + 탁구공 낙하위치 (바닥에 표적점수판이 위치, 출발점에서 5m 위치해 있고, 원형 target (지름 1.6m))

* 발사가능 지점에 대한 규정은 차체기준임.

** 2차 track (탁구공 및 소프트볼 장거리 발사) : 4회

- 평가항목 : 제자리에서 2개의 서로 다른 물체를 쏘아 가장 먼 거리 까지 도달하는 것을 점수화 함.

- 평가항목 : 2번의 탁구공, 2번의 야구공 (소프트 볼, 둘레 9인치, 무게 142 ~ 145g)을 이용, 가장 먼 거리까지 발사하여 얻어지는 결과를 점수를 합산함.

투석기 대회간 안내 사항

1. 대회장 안내도에 따라 진행함 [첨부 1].

2. 선착순으로 대회 등록을 진행하며, 대회 등록은 계측 및 기록 입력 데스크에서 진행함.
(각 팀 별 등록이 진행되며, 등록과 동시에 제비뽑기를 통하여 가나다라순으로 새로운 팀명이 부여됨.)

3. 등록 직후 각 팀의 투석기 계측이 진행됨.

4. 등록 및 계측이 마무리된 팀은 선착순으로 경기자 대기석부터 대회 대기석까지 착석.

5. 대회 진행 방법

A. 표적 경기

- 송진 가루를 묻힌 탁구공을 사용

- Start Line에서 투석기를 출발시켜 2m Auto Shooting Line 안에서 발사하여야 함.

- 기회는 탁구공으로 총 2회로 한정.

- 점수는 탁구공이 닿은 첫 번째 지점을 기준으로 함.

B. 장거리 경기

- 투석기는 정해진 공간 안에서만 이동 가능.

- 기회는 탁구공 2회 / 야구공 2회, 총 4회로 한정.

- 정면에 표시된 지점을 기준으로 점수 환산.

6. 종료된 경기자는 대회 종료 및 시상식 까지 대기.

[첨부 1] 투석기 대회장 안내도